Facteur blocage = (taille d`un bloc/enregistrement) -> on prend le plancher

1)748000

2)3 blocs d`indirections

748000

80000

65536

256

10

14198

55,46